Pepco Poland Sp. z o.o.

ul Strzeszyńska 73a

60-479 Poznaň

**EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE** (Č629873001)

1. Osobný ochranný prostriedok (výrobok, typ, šarža alebo sériové číslo):

**Silicone oven glove**

**629873001(PEPCO)(Colorful)**

2. Názov a adresa výrobcu a prípadne jeho splnomocneného zástupcu:

**Ningbo General Union Co., LTD.**

**15F, Building B16 (West Area), No. 2560, Yongjiang Avenue, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China**

3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu:

**Ningbo General Union Co., LTD.**

**15F, Building B16 (West Area), No. 2560, Yongjiang Avenue, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, China**

4. Predmet vyhlásenia:

**Silicone oven glove**

**629873001(PEPCO)(Colorful)**

5. Predmet vyhlásenia uvedený v bode 4 je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi:

* **NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/425 zo dňa 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS**

6. Odkazy na príslušné harmonizované normy s uvedením dátumu normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie s uvedením dátumu špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

* **EN 420:2003+A1:2009** Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy
* **EN 407:2004** Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (teplo a/alebo oheň)

7. V prípade potreby notifikovaná osoba .……TÜV SÜD DANMARK ApS……. vykonala skúšku typu EÚ (modul B) a vydal certifikát skúšky typu EÚ ……DK-PPE001644 i01…….


8. V prípade potreby sa na osobné ochranné prostriedky vzťahuje postup posudzovania zhody ... (buď zhody s typom na základe internej kontroly výroby a dohliadaných kontrol výrobku v náhodných časových intervaloch (modul C2), alebo zhody s typom na základe zabezpečenia kvality výrobného procesu (modul D)). ... pod dohľadom notifikovanej osoby ... (názov, číslo): **neplatí**

9. Ďalšie informácie: **neplatí**

Podpísané v mene a na účet: Ningbo General Union Co., LTD.

Dátum, výrobca

Ningbo, 12/11/2025



Jeff Luo

General Manager